Приложение 1

к Актуобследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от 3.12.2024

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

|  |
| --- |
|  |
|  |

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние*(в т.ч. результаты замеров)* | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № наплане | фото | Содержание*(обозначить соответствует ли нормативу)* | Значимо дляинвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.1** | **Вход (входы) на территорию** |
| 1.1.1 | Вход на территорию или участок  | следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте  | п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241203_140933.jpg | Информация для инвалидов отсутствует | Не соответствует | К,О,С,Г |
| 1.1.2 | Калитки | - не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН.- для беспрепятственного проезда через калитку (ворота) инвалида на кресле-коляске бортовые камни, другие перепады на пути следует выполнять в одном уровне с пешеходными путями | п. 5.1.2, п. 5.4.8СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241203_140933.jpg | 3,5м |  | К,О,С |
| 1.1.3 | Ширина прохода в ограждении | не менее 0,9 м.  | п. 5.1 СП 136.13330.2012 | есть |  | 3,5м | соответствует | К |
| **1.2** | **Путь (пути) движения на территории** |
| 1.2.1 | Маршрут движения на территории | покрытие ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении | п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241203_141253.jpg | Покрытие асфальтная крошка | Не соответствует | К,О,С,Г,У |
| 1.2.2 | Покрытие из бетонных плит или брусчатки  | толщина швов между плитами не более 0,01 м | п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  |  | К,О,С |
| 1.2.3 | Ширина доступного маршрута движения  | не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м) | п.5.1.7 СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241203_141253.jpg | Более 2м. | соответствует | К |
| 1.2.4 | - Продольный уклонпешеходных путей (кроме лестниц и пандусов) - Поперечный уклон  | не более 40‰ (1:25), в стесненных условиях допускается увеличивать до 80‰ (1:12,5)от 5 до 20‰ (от 1:200 до 1:50) | п.5.1.7 СП 59.13330.2020 | есть |  |  |  | К |
| 1.2.5 | Пешеходные пути | на одном уровне с проезжей частью | п. 5.1.4 СП 59.13330.2020 | есть |  | Пешеходные пути и проезжая часть совмещены |  | К,О |
| 1.2.6 | Система средств информационной поддержки  | обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН | п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 | нет |  |  Х |  |  |  |
| 1.2.7 | На основных путях движения людей  | предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха | п. 5.3.1 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  |  | К,О |
| 1.2.8 | Скамейки для инвалидов  | - с опорой для спины;подлокотником;- местом для кресел-колясок. | п. 5.3.1 СП 59.13330.2020,п. 5.12 СП 136.13330.2012 | нет |  | Х |  |  | К,О |
| 1.2.9 | Скамейки для инвалидов, в том числе слепых | устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия | п. 5.12 СП 136.13330.2012  | нет |  | Х |  |  | С |
| **1.5** | **Автостоянка и парковка** |
| 1.5.1 | Парковочные места | определяется расчетом, при числе мест от общего числа:- до 100 мест 5%, но не менее одного места;- от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3% числамест свыше 100;- от 201 до 500 – 8 мест и дополнительно 2% числамест свыше 200;- 501 и более – 14 мест и дополнительно 1% числамест свыше 500 | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241203_140958.jpg |  81 м.кв. |  | К,О,С,Г,У |
| 1.5.2 | Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средствинвалида | - размеры 6,0 x 3,6 м;- вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м. | п. 5.2.4 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  |  | К,О,С,Г,У |
| 1.5.3 | Расстояние до входа в предприятие, организацию или учреждение | - не далее 50 м | п. 5.2.2 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  |  | К |
| 1.5.4 | Знаки на поверхности покрытия стоянки и знаки на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.)  | Каждое машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой, за габаритами прохожей части пешеходных путей на высоте от 1,5 до 2,0 м. | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020Приложение А п. [1.24.3](https://docs.cntd.ru/document/1200158480#8PC0M0) (Рис. Б.16)ГОСТ Р 51256-2018 | нет |  | Х |  |  | К,О,С |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - Сделать покрытие ровное, из твердых материалов (асфальт), не создающее вибрацию при движении.-Оборудовать места отдыха , лавки с опорой для спины;подлокотником; места для кресел-колясок.-Сделать подъездной тротуар, шириной не менее 2 метров-Оборудовать автостоянки и парковки | Ремонт.Организационные мероприятия. |
| **1.6** | **ОБЩИЕ требования к зоне** | Привести в соответствие установленным нормативам. |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <\*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к пункту 4.1 Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ |  |  | -индивидуальное решение с ТСР-ремонт |

 Комментарий к заключению:

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.