Приложение 1

к Актуобследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от 3.12.2024

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

|  |
| --- |
|  |
|  |

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | | Фактическое состояние  *(в т.ч. результаты замеров)* | Выявленные нарушения и замечания | |
| есть/нет | № на плане | фото | | Содержание*(обозначить соответствует ли нормативу)* | Значимо  для инвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| **1.1** | **Вход (входы) на территорию** | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Вход на территорию или участок | следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте | п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241203_140933.jpg | | Информация для инвалидов отсутствует | Не соответствует | К,О,С,Г |
| 1.1.2 | Калитки | - не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН.  - для беспрепятственного проезда через калитку (ворота) инвалида на кресле-коляске бортовые камни, другие перепады на пути следует выполнять в одном уровне с пешеходными путями | п. 5.1.2, п. 5.4.8  СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241203_140933.jpg | | 3,5м |  | К,О,С |
| 1.1.3 | Ширина прохода в ограждении | не менее 0,9 м. | п. 5.1 СП 136.13330.2012 | есть |  | 3,5м | соответствует | К |
| **1.2** | **Путь (пути) движения на территории** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Маршрут движения на территории | покрытие ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении | п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241203_141253.jpg | Покрытие асфальтная крошка | | Не соответствует | К,О,С,Г,У |
| 1.2.2 | Покрытие из бетонных плит или брусчатки | толщина швов между плитами не более 0,01 м | п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  | |  | К,О,С |
| 1.2.3 | Ширина доступного маршрута движения | не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м) | п.5.1.7 СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241203_141253.jpg | Более 2м. | | соответствует | К |
| 1.2.4 | - Продольный уклон  пешеходных путей (кроме лестниц и пандусов)  - Поперечный уклон | не более 40‰ (1:25), в стесненных условиях допускается увеличивать до 80‰ (1:12,5)  от 5 до 20‰ (от 1:200 до 1:50) | п.5.1.7 СП 59.13330.2020 | есть |  |  | |  | К |
| 1.2.5 | Пешеходные пути | на одном уровне с проезжей частью | п. 5.1.4 СП 59.13330.2020 | есть |  | Пешеходные пути и проезжая часть совмещены | |  | К,О |
| 1.2.6 | Система средств информационной поддержки | обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН | п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  | |  |  |
| 1.2.7 | На основных путях движения людей | предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха | п. 5.3.1 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  | |  | К,О |
| 1.2.8 | Скамейки для инвалидов | - с опорой для спины;  подлокотником;  - местом для кресел-колясок. | п. 5.3.1 СП 59.13330.2020,  п. 5.12 СП 136.13330.2012 | нет |  | Х |  | |  | К,О |
| 1.2.9 | Скамейки для инвалидов, в том числе слепых | устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия | п. 5.12 СП 136.13330.2012 | нет |  | Х |  | |  | С |
| **1.5** | **Автостоянка и парковка** | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Парковочные места | определяется расчетом, при числе мест от общего числа:  - до 100 мест 5%, но не менее одного места;  - от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3% числа  мест свыше 100;  - от 201 до 500 – 8 мест и дополнительно 2% числа  мест свыше 200;  - 501 и более – 14 мест и дополнительно 1% числа  мест свыше 500 | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241203_140958.jpg | 81 м.кв. | |  | К,О,С,Г,У |
| 1.5.2 | Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств  инвалида | - размеры 6,0 x 3,6 м;  - вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м. | п. 5.2.4 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  | |  | К,О,С,Г,У |
| 1.5.3 | Расстояние до входа в предприятие, организацию или учреждение | - не далее 50 м | п. 5.2.2 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  | |  | К |
| 1.5.4 | Знаки на поверхности покрытия стоянки и знаки на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) | Каждое машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой, за габаритами прохожей части пешеходных путей на высоте от 1,5 до 2,0 м. | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020  Приложение А п. [1.24.3](https://docs.cntd.ru/document/1200158480#8PC0M0) (Рис. Б.16)ГОСТ Р 51256-2018 | нет |  | Х |  | |  | К,О,С |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - Сделать покрытие ровное, из твердых материалов (асфальт), не создающее вибрацию при движении.  -Оборудовать места отдыха , лавки с опорой для спины;  подлокотником; места для кресел-колясок.  -Сделать подъездной тротуар, шириной не менее 2 метров  -Оборудовать автостоянки и парковки | Ремонт.  Организационные мероприятия. |
| **1.6** | **ОБЩИЕ требования к зоне** | Привести в соответствие установленным нормативам. | |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <\*> (к [пункту 3.4](consultantplus://offline/ref=0F67EA8484315CA6EAF1FE67107B33DE5B1AF6C173745D5904089FB109DADEA62D323C96BB34864D9CB8958496873AE34050BB79758E9BD66DDDF9EAu6SAG) Акта обследования) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к [пункту 4.1](consultantplus://offline/ref=0F67EA8484315CA6EAF1FE67107B33DE5B1AF6C173745D5904089FB109DADEA62D323C96BB34864D9CB8958190873AE34050BB79758E9BD66DDDF9EAu6SAG) Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ |  |  | -индивидуальное решение с ТСР  -ремонт |

Комментарий к заключению:

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.