Приложение 3

к Актуобследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от 3.12.2024

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания(в том числе путей эвакуации)**

|  |
| --- |
|  |
|  |

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | | Фактическое состояние  *(в т.ч. результаты замеров)* | Выявленные нарушения и замечания | |
| есть/нет | № на плане | фото | | Содержание*(обозначить соответствует ли нормативу)* | Значимо  для инвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| **3.1** | **Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)**  *При описании данной зоны – необходимо указывать, где находится тот или иной элемент.*  *При отсутствии контрольно-пропускного устройства – необходимо п. 3.1.1 удалить.*  ***В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, хосписов, а также в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются.*** | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Ширина путей движения (в коридорах, галереях и т.п.) | не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана. | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020 | есть |  |  | |  | Не соответствует | К,О |
| 3.1.3 | Подходы к оборудованию и мебели должны быть по ширине | ширина не менее 0,9 м,  - для поворота на 90° - 1,2 x 1,2 м;  - разворот на 180° - диаметром 1,4 м. | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 | нет |  |  | |  |  | К |
| 3.1.4 | Зоны отдыха | На каждом этаже, где ожидаются посетители, зоны отдыха на 2 – 3 места, в т.ч. для инвалидов на колясках. | п. 6.2.5 СП 59.13330.2020 | нет |  |  | |  |  | К,О,С |
| 3.1.5 | Тактильные напольные направляющие указатели | для обозначения основных путей безопасного передвижения при ширине более 4 м и длине более 70 м к месту обслуживания, если отсутствуют иные направляющие ориентиры (непрерывные линии стен, поручни, ограждения). | п. 6.5.12 СП 59.13330.2020 | нет |  |  | |  |  | С |
| **3.2** | **Лестница внутри здания**  *Если лестница отсутствует – необходимо пункты 3.2.1 – 3.2.11 удалить, оставив п. 3.2*  *Если лестница оборудована – необходимо удалить п. 3.2*  *При описании данной зоны – необходимо указать, где находится лестница («лестница, ведущая на второй этаж», «лестница после входа в здание» и. т.п.). При необходимости нормативы можно продублировать.* | | | | | | | | | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | - | - | Нет | - | - | | Лестница отсутствует. | - | О,С |
| **3.3** | **Пандус (внутри здания)**  *Если пандус отсутствует – необходимо пункты 3.3.1 – 3.3.9 удалить, оставив п. 3.3*  *Если пандус имеется – необходимо удалить п. 3.3* | | | | | | | | | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | - | - | Нет | - | - | | Пандус внутри здания отсутствует. | - | К |
| **3.4** | **Лифт пассажирский (или подъемник)**  *Если лифт (подъемник) отсутствует – необходимо оставить п. 3.4, остальные пункты удалить.*  *Если лифт (подъемник) имеется – необходимо удалить п. 3.4* | | | | | | | | | |
| 3.4. | Лифт пассажирский (или подъемник) | - | - | Нет | - | | - | Лифт пассажирский (или подъемник) не оборудован. | - | К |
| **3.5** | Дверь *При описании данной функциональной зоны – необходимо указывать местоположение дверей.*  *Здесь приводится описание дверей, установленных в коридорах (а не тех, которые ведут в помещения)* | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Ширина дверных и открытых проемов в стене | - 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м;  - порог не более 0,014 м | п.6.1.5, п.6.2.4 СП 59.13330.2020 | есть |  |  | |  | Не соответствует | К |
| 3.5.2 | Высота дверного порога | не более 0,014 м | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 | нет |  |  | |  |  | К,О,С |
| 3.5.3 | Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей | - на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м.  - контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. | п. 6.1.6 СП  59.13330.2020 | нет |  |  | |  |  | С |
| 3.5.4 | Дверные ручки | имеют С- и П-образные формы, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье | п. 6.4.3 СП 59.13330.2020 | есть |  |  | |  | Не соответствует | К,О |
| **3.6** | **Пути эвакуации (безопасные зоны)** | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Места обслуживания или постоянного нахождения инвалидов | размещены на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений | п. 6.2.20 СП 59.13330.2020 | нет |  |  | |  |  | К,С |
| 3.6.2 | Ширина эвакуационных выходов (дверей) | не менее 1,2 м | п. 6.2.21 СП 59.13330.2020 | нет |  |  | |  |  |  |
| 3.6.3 | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов | - ширина не менее 1,2 м - уклон не более 5% | п. 6.2.21 СП 59.13330.2020 | нет |  |  | |  |  |  |
| 3.6.4 | Двери на путях эвакуации | Имеет цвет, который с учетом освещенности при аварийном освещении будет обеспечивать контраст относительно цвета стены. | п. 6.2.23 СП 59.13330.2020 | нет |  |  | |  |  |  |
| 3.6.5 | Ширина марша лестницы | - 1,35 м с числом людей, более 200 человек;  - 1,6 м с числом людей более 600 человек;  - 1,2 м с числом менее 200 человек; | п. 6.2.24 СП 59.13330.2020 | нет |  |  | |  |  |  |
| 3.6.6 | Зоны безопасности | - не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно.  - на этажах имеющих эвакуационные выходы наружу, пожаробезопасные зоны не требуются. | п. 6.2.25 СП 59.13330.2020 | нет |  |  | |  |  |  |
| 3.6.7 | Пожаробезопасная зона | имеющая выход на лестничную клетку, имеет место для размещения необходимых приспособлений для эвакуации (неменее одних носилок и двух эвакуационных кресел на каждые 10 человек. | п. 6.2.28 СП 59.13330.2020 | нет |  |  | |  |  |  |
| 3.6.8 | Эвакуационные лестницы | На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша, нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы общей шириной 0,08 - 0,1 м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м | п.6.2.8, п. 6.2.29 СП 59.13330.2020 | нет |  |  | |  |  |  |
| 3.6.9 | Поручни лестниц на путях эвакуации | В условиях темноты они имеют яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. | 6.2.29 СП 59.13330.2020 | нет |  |  | |  |  |  |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) |  |  |
| 3.5 | Дверь |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации |  |  |
| ОБЩИЕ требования к зоне | | Привести в соответствие нормативным требованиям. | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <\*> (к [пункту 3.4](consultantplus://offline/ref=0F67EA8484315CA6EAF1FE67107B33DE5B1AF6C173745D5904089FB109DADEA62D323C96BB34864D9CB8958496873AE34050BB79758E9BD66DDDF9EAu6SAG) Акта обследования) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к [пункту 4.1](consultantplus://offline/ref=0F67EA8484315CA6EAF1FE67107B33DE5B1AF6C173745D5904089FB109DADEA62D323C96BB34864D9CB8958190873AE34050BB79758E9BD66DDDF9EAu6SAG) Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пути (путей) движения внутри здания  (в том числе путей эвакуации) |  |  |  |  |

Комментарий к заключению:

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.