Приложение 3

к Актуобследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от 3.12.2024

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания(в том числе путей эвакуации)**

|  |
| --- |
|  |
|  |

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние*(в т.ч. результаты замеров)* | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № наплане | фото | Содержание*(обозначить соответствует ли нормативу)* | Значимо дляинвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **3.1** | **Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)** *При описании данной зоны – необходимо указывать, где находится тот или иной элемент.* *При отсутствии контрольно-пропускного устройства – необходимо п. 3.1.1 удалить.****В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, хосписов, а также в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются.*** |
| 3.1.2 | Ширина путей движения (в коридорах, галереях и т.п.) | не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана. | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241207_121358.jpg | Коридоры 1,35м; 1,7м.Имеются пороги 0,08 м. | Не соответствует | К,О |
| 3.1.3 | Подходы к оборудованию и мебели должны быть по ширине | ширина не менее 0,9 м,- для поворота на 90° - 1,2 x 1,2 м;- разворот на 180° - диаметром 1,4 м. | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  | Не соответствует | К |
| 3.1.4 | Зоны отдыха | На каждом этаже, где ожидаются посетители, зоны отдыха на 2 – 3 места, в т.ч. для инвалидов на колясках.  | п. 6.2.5 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  | Не соответствует | К,О,С |
| 3.1.5 | Тактильные напольные направляющие указатели | для обозначения основных путей безопасного передвижения при ширине более 4 м и длине более 70 м к месту обслуживания, если отсутствуют иные направляющие ориентиры (непрерывные линии стен, поручни, ограждения). | п. 6.5.12 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  | Не соответствует | С |
| **3.2** | **Лестница внутри здания** *Если лестница отсутствует – необходимо пункты 3.2.1 – 3.2.11 удалить, оставив п. 3.2**Если лестница оборудована – необходимо удалить п. 3.2**При описании данной зоны – необходимо указать, где находится лестница («лестница, ведущая на второй этаж», «лестница после входа в здание» и. т.п.). При необходимости нормативы можно продублировать.*  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | - | - | Нет | - | - | Лестница отсутствует.  | - | О,С |
| **3.3** | **Пандус (внутри здания)***Если пандус отсутствует – необходимо пункты 3.3.1 – 3.3.9 удалить, оставив п. 3.3**Если пандус имеется – необходимо удалить п. 3.3* |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | - | - | Нет | - | - | Пандус внутри здания отсутствует.  | - | К |
| **3.4** | **Лифт пассажирский (или подъемник)***Если лифт (подъемник) отсутствует – необходимо оставить п. 3.4, остальные пункты удалить.**Если лифт (подъемник) имеется – необходимо удалить п. 3.4* |
| 3.4. | Лифт пассажирский (или подъемник) | - | - | Нет | - | - | Лифт пассажирский (или подъемник) не оборудован. | - | К |
| **3.5** | Дверь *При описании данной функциональной зоны – необходимо указывать местоположение дверей.**Здесь приводится описание дверей, установленных в коридорах (а не тех, которые ведут в помещения)* |
| 3.5.1 | Ширина дверных и открытых проемов в стене  | - 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м;- порог не более 0,014 м | п.6.1.5, п.6.2.4 СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241207_121358.jpg | Дверные проёмы 85см. проём в стене 0,97м и 0,9м.Дверь находится в мед.пункте | Не соответствует | К |
| 3.5.2 | Высота дверного порога | не более 0,014 м  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 | нет |  |  0,08м | Не соответствует | К,О,С |
| 3.5.3 | Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей  | - на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м.- контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. | п. 6.1.6 СП59.13330.2020 | нет |  |  Х |  | Не соответствует | С |
| 3.5.4 | Дверные ручки  | имеют С- и П-образные формы, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье | п. 6.4.3 СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241207_121358 — копия.jpg |  | Не соответствует | К,О |
| **3.6** | **Пути эвакуации**  |
| 3.6.1 | Места обслуживания или постоянного нахождения инвалидов | размещены на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений | п. 6.2.20 СП 59.13330.2020 | нет |  |  Х |  |  | К,С |
| 3.6.2 | Ширина эвакуационных выходов (дверей) | не менее 1,2 м | п. 6.2.21 СП 59.13330.2020 | нет |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241207_121348.jpg | 1,4м | Соответствует |  |
| 3.6.3 | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов | - ширина не менее 1,2 м - уклон не более 5% | п. 6.2.21 СП 59.13330.2020 | нет |  |  | Не соответствует |  |
| 3.6.4 | Двери на путях эвакуации | Имеет цвет, который с учетом освещенности при аварийном освещении будет обеспечивать контраст относительно цвета стены. | п. 6.2.23 СП 59.13330.2020 | нет |  |  | Не соответствует |  |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Привести в соответствие нормативным требованиям. |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | отсутствует |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | отсутствует |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | отсутствует |  |
| 3.5 | Дверь | Привести в соответствие нормативным требованиям. |  |
| 3.6 | Пути эвакуации |  |  |
| ОБЩИЕ требования к зоне | Привести в соответствие нормативным требованиям.  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <\*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к пункту 4.1 Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пути (путей) движения внутри здания(в том числе путей эвакуации) | ДУ |  |  | -ремонт-индивидуальное решение с ТСР |

 Комментарий к заключению:

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.