Приложение 1

к Акту обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктуры

от "12" марта 2025 г. №\_\_

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

|  |
| --- |
| ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» |
| Г. Пермь, ул. Пушкина, 76 |

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние*(в т.ч. результаты замеров)* | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № наплане | фото | Содержание *(обозначить соответствует ли нормативу)* | Значимо дляинвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.1** | **Вход (входы) на территорию с двух сторон** |
| ***Вход со стороны улицы Пушкина*** |
| 1.1.1 | Вход на территорию или участок  | следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте  | п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | https://sun9-23.userapi.com/impg/Hel5UlYAPDkjLPQav098W89VWZiyxQjdxb4xLg/ntLC_EZkSHg.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=589c660d830b1a8331448760083f6071&type=album 1 | Территория огорожена. Ворота открыты в дневное время, информация об объекте отсутствует | **Не соответствует нормативу** | Все |
| 1.1.2 | Калитки | - не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами;- наружные вызывные устройства следует размещать на высоте 0,85 - 1,1 м; не выше 1,2 м; обозначены знаком, продублированным рельефно -линейно и шрифтом Брайля;- для беспрепятственного проезда через калитку (ворота) инвалида на кресле-коляске следует выполнять в одном уровне с пешеходными путями. | п. 5.1.2, 6.1.1; 6.4.2, 6.5.1, 8.1.7СП 59.13330.2020;п. 4.3.8.2, приложение Г ГОСТ Р 52131-2019 | Есть  |  | https://sun9-18.userapi.com/impg/Mt0VVQOsADyAnzIhnIAGSkpN6pVIeFQjGWxQvA/rhoJXbmw-Rc.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=60d5b3f664f124937ec1d41a9fcd2e48&type=album 2 | Калитка прозрачная, имеется кнопка вызова и считывающее устройство (*на день обследования подход к калитке для замера высоты кнопок отсутствует)* Все кнопки не обозначены знаком, продублированным рельефно - линейно и шрифтом БрайляПроход через калитку не расчищен от снега  | Соответствует нормативу**Не соответствует нормативу****Не соответствует нормативу** | К, О, С |
| 1.1.3 | Ширина прохода в ограждении | не менее 0,9 м.  | п. 5.1 СП 136.13330.2012 | Есть  |  | Х | Ширина калитки 1,0м | Соответствует нормативу | К |
| ***Вход со стороны Комсомольского проспекта*** |
| 1.1.4 | Вход на территорию или участок  | следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте  | п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | https://sun9-28.userapi.com/impg/7fawpxJaBoI2RQksqcSp-wCRBCWRTcs5ovh6Pw/26ssd1v9z1g.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=b55e52853d635cfb0ca30aed6149365c&type=album 3 | Территория не огороженаинформация об объекте отсутствует, навигации к входу для МГН нет | **Не соответствует нормативу** | Все |
| **1.2** | **Путь (пути) движения на территории**  |
| ***Территория с улицы Пушкина*** |
| 1.2.1 | Маршрут движения на территории | покрытие ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении | п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | https://sun9-62.userapi.com/impg/VAQN0NBb1LhMRUpip1VasoNISxyBHRFWaG_X7A/oj4chd37_2U.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=8ebfe8e993d5ed863a532a6116dac7ae&type=album 4 | Покрытие твердое, асфальтовое.На пути движения расположены канализационные люки, препятствующие движению категории М2-М4 | Соответствует нормативу**Не соответствует нормативу** | Все |
| 1.2.2 | Ширина доступного маршрута движения  | не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м) | п.5.1.7 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | Х | Ширина доступного маршрута движения более 2,0м | Соответствует нормативу | К |
| 1.2.3 | - Продольный уклонпешеходных путей (кроме лестниц и пандусов) - Поперечный уклон  | не более 40‰ (1:25), в стесненных условиях допускается увеличивать до 80‰ (1:12,5)от 5 до 20‰ (от 1:200 до 1:50) | п.5.1.7 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | Х | Имеется уклон от 28‰ до 32 ‰ | Соответствует нормативу | К, О, С |
| 1.2.4 | Пешеходные пути | на одном уровне с проезжей частью | п. 5.1.4 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | https://sun9-26.userapi.com/impg/LrAeu_NG4VRKjyFV3-98YUVm54MTSLEt8NAFUg/kD5YucEdzMk.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=e53dfdca902567941b478be933541ee5&type=album 5 | Пешеходные пути по ул. Пушкина имеют нормативные съезда с тротуара | Соответствует нормативу | К, О, С |
| 1.2.5 | Система средств информационной поддержки  | Система средств информационной поддержки обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН | п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 | Нет  |  | Х | Система средств информационной поддержки отсутствует | **Не соответствует нормативу** | Все |
| 1.2.6 | На основных путях движения людей  | предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха | п. 5.3.1 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | https://sun9-55.userapi.com/impg/prK-_Rbjf87RFc_tmGdiGDeDGoZfnP9QZCCj0A/hhU-4p4UHFo.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=c68403ea4fa84966c6cbd6df392e0052&type=album 6 | На территории установлены лавочкиНа момент обследования не расчищены от снега | Соответствует нормативу**Не соответствует нормативу** | К, О, С |
| 1.2.7 | Скамейки для инвалидов  | - с опорой для спины и подлокотниками;устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия | п. 5.3.1 СП 59.13330.2020,п. 5.12 СП 136.13330.2012 | Есть  |  | Лавочки с опорой для спиныбез подлокотников | Соответствует нормативу**Не соответствует нормативу** | К, О, С |
| ***Территория со стороны Комсомольского проспекта*** |
| 1.2.8 | Маршрут движения на территории | покрытие ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении | п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | Picture background | Покрытие ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении | Соответствует нормативу | Все |
| 1.2.9 | Ширина доступного маршрута движения  | не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м) | п.5.1.7 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | Ширина доступного маршрута движения более 2,0м | Соответствует нормативу | К |
| 1.2.10 | Пешеходные пути | на одном уровне с проезжей частью | п. 5.1.4 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | Х | С тротуара оборудованы съезды на проезжую часть дороги | Соответствует нормативу | К, О, С |
| 1.2.11 | Система средств информационной поддержки  | Система средств информационной поддержки обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН | п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 | Нет  |  | Х | Отсутствует | **Не соответствует нормативу** | Все |
| **1.3** | **Лестница (наружная) отсутствует** |
| **1.4** | **Пандус (наружный) отсутствует** |
| **1.5** | **Автостоянка и парковка отсутствует** |
| 1.5.1 | Парковочные места | определяется расчетом число мест от общего числа, но не менее одного места. | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 | Нет  |  | https://sun9-23.userapi.com/impg/Hel5UlYAPDkjLPQav098W89VWZiyxQjdxb4xLg/ntLC_EZkSHg.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=589c660d830b1a8331448760083f6071&type=album 1 | Согласно НПД 09/22-2-ОДИ-Т со стороны дворового фасада предусмотрено три парковочных места для МГН.На день обследования места не определены и не обозначены | **Не соответствует нормативу** | К,О,С |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - установить у входной калитки информационные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема;- расположить наружное вызывное устройство на калитке на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м, но не выше 1,2 м. Вызывные устройства должны обозначаться знаком в соответствие приложения ГОСТ Р 52131-2019, располагается над вызывным устройством на высоте не более 1,3 м от уровня земли.- обеспечить уборку от снега прохода через калитку;- рекомендовано обратиться в администрацию города с просьбой обеспечить систему средств информационной поддержки от остановки общественного транспорта до объекта;- во дворе установить одну или несколько лавочек/скамеек с опорой для спины и с подлокотниками, расчищать подход к ним от снега в зимний период | Организационные мероприятия |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | - определить и обозначить парковочные места для транспорта МГН | Организационные мероприятия |
| ОБЩИЕ требования к зоне | Привести в соответствие установленным нормативам. |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <\*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к пункту 4.1 Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория, прилегающая к зданию | **ДП-И (Г, У)** – территория доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением органов слуха и умственного развития.**ДЧ-И (О, К)** – территория доступна частично избирательно для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске.**ВНД (С)** – территория временно недоступна для инвалидов с нарушением органов зрения. |  | Picture backgroundhttps://sun9-23.userapi.com/impg/Hel5UlYAPDkjLPQav098W89VWZiyxQjdxb4xLg/ntLC_EZkSHg.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=589c660d830b1a8331448760083f6071&type=album | Организационные мероприятия |