Приложение 3

к Акту обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктуры

от "12" марта 2025 г. №\_\_

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)**

|  |
| --- |
| ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» |
| Г. Пермь, ул. Пушкина, 76 |

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние*(в т.ч. результаты замеров)* | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № наплане | фото | Содержание *(обозначить соответствует ли нормативу)* | Значимо дляинвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | *В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, хосписов, а также в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются.* |
| **3.1** | **Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)**  |
| ***Коридоры 1 этажа*** |
| 3.1.1 | Ширина путей движения (в коридорах, галереях и т.п.) | не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана. | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фотофиксация\26.jpg 26 коридор после входа для МГН D:\Образование\Муравейник\фотофиксация\27.jpg 27 холл у лестницыD:\Образование\Муравейник\фотофиксация\16.jpg 16 после центрального входа | Ширина путей движения более 2,0м | Соответствует нормативу | К, О |
| 3.1.2 | Подходы к оборудованию и мебели должны быть по ширине | ширина не менее 0,9 м,- для поворота на 90° - 1,2 x 1,2 м;- разворот на 180° - диаметром 1,4 м. | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 | Есть  |  |  Х | Подходы к оборудованию и мебели обеспечены | Соответствует нормативу | К |
| 3.1.3 | Зоны отдыха | На каждом этаже, где ожидаются посетители, зоны отдыха на 2 – 3 места.Стулья или скамьи, с подлокотниками и опорой для спины. Скамьи должны иметь опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи | п. 6.2.5 СП 59.13330.2020п. 8.6.3 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фотофиксация\28.jpg 28 | Имеются мягкие пуфики и диванчики с опорой для спины и с подлокотниками | Соответствует нормативу | К, О, С |
| ***Коридоры 2 этажа*** |
| 3.1.4 | Ширина путей движения (в коридорах, галереях и т.п.) | не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана. | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фотофиксация\29.jpg 29 Холл у лестницы D:\Образование\Муравейник\фотофиксация\30.jpg 30 коридор в правом крыле здания | Ширина путей движения более 2,0м | Соответствует нормативу | К, О |
| 3.1.5 | Подходы к оборудованию и мебели должны быть по ширине | ширина не менее 0,9 м,- для поворота на 90° - 1,2 x 1,2 м;- разворот на 180° - диаметром 1,4 м. | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фотофиксация\32.jpg 32 | Подходы к оборудованию и мебели обеспечены | Соответствует нормативу | К |
| 3.1.6 | Зоны отдыха | На каждом этаже, где ожидаются посетители, зоны отдыха на 2 – 3 места.Стулья или скамьи, с подлокотниками и опорой для спины. Скамьи должны иметь опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи | п. 6.2.5 СП 59.13330.2020п. 8.6.3 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фотофиксация\31.jpg 31 | Имеются мягкие диванчики с опорой для спины и с подлокотниками | Соответствует нормативу | К, О, С |
| **3.2** | **Лестница внутри здания**  |
| ***Лестница на второй этаж*** |
| 3.2.1 | Ступени лестниц  | Ступени ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью- на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, есть бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фотофиксация\34.jpg 34 | Ступени ровные, без выступов, ребро ступеней имеет закругление.Металлические кованые ограждения поручней предотвращают соскальзывания трости или ноги. | Соответствует нормативу | О, С |
| 3.2.2 | Проступи ступеней | горизонтальные шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м). Высота ступеней - 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м). | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 | Есть |  | D:\Образование\Муравейник\фотофиксация\33.jpg 33 | Ширина проступи 0,345 м Высота ступеней 0,11 м | Соответствует нормативу**Не соответствует нормативу** | С, О |
| 3.2.3 | В пределах одного марша лестницы  | ступени, различающиеся по высоте и ширине, не допускаются.Применение ступеней, из прозрачных и полированных материалов, недопускается. | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | Х | Ступени не различаются по высоте и ширине проступи | Соответствует нормативу | С, О |
| 3.2.4 | Проступи краевых ступеней лестничных маршей  | На проступи нанесены одна илинесколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Как правило, желтогоцвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фотофиксация\35.jpg 35 | На проступи краевых ступеней первого марша имеются контрастные противоскользящие полосы, на проступи второго марша контрастные противоскользящие полосы отсутствуют. | Соответствует нормативу**Не соответствует нормативу** | С, О |
| 3.2.5 | Тактильные полосы перед лестницей | если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фотофиксация\47.jpg 47D:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_104032_635.jpg 46 | ТНУ установлены на обеих маршах и на площадке, в том числе на площадке после эвакуационного выхода | **Не соответствует нормативу** | С |
| 3.2.6 | Ограждения с поручнями | Вдоль обеих сторон открытых лестниц на высоте 0,9 м (+/- 0,03 м) | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | Х | Высота поручня 0,92-0,93м | Соответствует нормативу | О, С |
| 3.2.7 | Поручень ограждений | Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте. | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_112054_342.jpg 36 | Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей высоте лестницы | Соответствует нормативу | О, С |
| 3.2.8 | Завершающие горизонтальные части поручня  | - длиннее марша лестницы на 0,3 м (+/- 0,03 м); - имеют нетравмирующее завершение.В стесненных условиях допускается выполнять завершающие части поручней под углом 90о во внешнюю сторону. | п. 6.2.11,п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 | Нет  |  | D:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_104107_402.jpg 37 | Горизонтальные завершающие части поручней в начале лестницы отсутствуют | **Не соответствует нормативу**  | О, С |
| 3.2.9 | Рельефные обозначения этажей. | на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий | п. 6.2.12 СП 59.13330.2020 | Нет  |  | Х | Рельефные обозначения этажей отсутствуют | **Не соответствует нормативу** | С |
| **3.3** | **Пандус (внутри здания)****отсутствует** |
| **3.4** | **Лифт пассажирский (или подъемник) отсутствует** |
| **3.5** |  Двери в коридорах 1 и 2 этажа идентичны |
| *Дверь, ведущая в правое крыло* |
| 3.5.1 | Ширина дверных и открытых проемов в стене  | Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_104310_125.jpg 38 | Ширина одной створки двери 0,77 м, - обе створки 1,55 м.В рабочее время обе створки постоянно открыты. | **Не соответствует нормативу**Соответствует нормативу | К |
| 3.5.2 | Высота дверного порога | не более 0,014 м  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 | Нет  |  | Х | Дверной порог отсутствует | Соответствует нормативу | К, О, С |
| 3.5.3 | Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей  | - на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м.- контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. | п. 6.1.6 СП59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_104310_125.jpg 38  | Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей отсутствует | **Не соответствует нормативу** | С |
| 3.5.4 | Контраст цвета. Ручка двери | Имеет форму: рычажную, С- и П-образных ручек, позволяющуюуправлять ею одной рукой, и не требующую применения слишкомбольших усилий, или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п. | п. 6.4.1; 6.4.3 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_104320_067.jpg39 | Ручка имеет П-образную форму. Контраст в сочетании цветов оборудования: стена- дверь- ручка двери отсутствует (стеклянные перегородки – стеклянные двери) | Соответствует нормативу **Не соответствует нормативу** | К, О, С |
| ***Дверь на первом этаже, ведущая в левое крыло здания*** |
| 3.5.5 | Ширина дверных и открытых проемов в стене  | Дверные проемы в свету не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_111414_166.jpg 40 | Ширина одной створки двери 0,67 м, обе створки 1,4 м | **Не соответствует нормативу** | К |
| 3.5.6 | Высота дверного порога | не более 0,014 м  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 | Нет  |  | Х | Дверной порог отсутствует | Соответствует нормативу | К, О, С |
| 3.5.7 | Контраст цвета. Ручка двери | Имеет форму: рычажную, С- и П-образных ручек, позволяющуюуправлять ею одной рукой, и не требующую применения слишкомбольших усилий, или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п. | п. 6.4.1; 6.4.3 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_111426_225.jpg 41 | Ручка имеет П-образную форму. Контраст в сочетании цветов оборудования: стена- дверь- ручка двери имеется | Соответствует нормативу | К, О, С |
| **3.6** | **Пути эвакуации (безопасные зоны). Выход/вход со стороны двора (для МГН) и центральная входная группа также является эвакуационными** |
| ***Эвакуационный выход со стороны двора, вход с уровня земли*** |
| 3.6.1 | Места обслуживания или постоянного нахождения инвалидов | расстояние по путям эвакуации людей групп мобильности М1-М3 до выходов наружу (между наружными выходами) не превышает 50,0 м.  | п. 7.12.1 (табл. 13), 9.3.7 СП 1.13130.2020 | Есть  |  | Х | Расстояние по путям эвакуации людей группы мобильности М4 от двери наиболее удаленного помещения до выхода наружу составляет около 35 м | Соответствует нормативу | К |
| 3.6.2 | Ширина эвакуационных выходов (дверей) | не менее 1,2 мпри числе эвакуирующихся более 15 людей, относящихся к МГН групп мобильности М2–М4;При нахождении в помещении людей, относящихся к группе мобильности М4, ширина эвакуационного выхода должна предусматриваться не менее 0,9 м | п. 6.2.21 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_103327_561.jpg 42 дверь на улицуD:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_103916_441.jpg 43 дверь из тамбура в помещение | Ширина двери 1,01мШирина выхода 0,89 м  | Соответствует нормативу | К |
| 3.6.3 | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов | - ширина не менее 1,2 м - уклон не более 5% | п. 6.2.21 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_103501_378.jpg 44 | Ширина тамбура 4,4м, уклон отсутствует | Соответствует нормативу | К, О |
| 3.6.4 | Двери на путях эвакуации | Имеет цвет, который с учетом освещенности при аварийном освещении будет обеспечивать контраст относительно цвета стены. | п. 6.2.23 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_103916_441.jpg43 | Двери на путях эвакуации контрастны относительно стен | Соответствует нормативу | С |
| 3.6.5 | Пороги и препятствия на пути движения | не более 0,014 м | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_103443_521.jpg 45 | Высота дверного порога входной двери 0,05м, имеется препятствие в виде одиночной ступени перед дверью высотой 0,11мДверной порог у двери из тамбура отсутствует | **Не соответствует нормативу**Соответствует нормативу | О,С |
| 3.6.6 | Ширина марша лестницы | - 1,35 м с числом людей, более 200 человек;- 1,6 м с числом людей более 600 человек;- 1,2 м с числом менее 200 человек; | п. 6.2.24 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_104032_635.jpg 46 | Лестница 4 ступени. Ширина марша лестницы 2,08м | Соответствует нормативу | Все |
| 3.6.7 | Пути эвакуации | - не предусматриваются тактильные указатели | п. 6.1.8 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | Оборудованы ТНУ на пути эвакуации | **Не соответствует нормативу** | Все  |
| 3.6.8 | Эвакуационные лестницы внутри здания | На проступях верхней и нижней ступени каждого марша, нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы общей шириной 0,08 - 0,1 м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м | п.6.2.8, п. 6.2.29 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | Х | На проступях верхней и нижней ступени марша нанесены контрастные полосы | Соответствует нормативу | С |
| 3.6.9 | Поручни лестниц на путях эвакуации | В условиях темноты они имеют яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. | 6.2.29 СП 59.13330.2020 | Есть  |  | D:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_104107_402.jpg 37 | Поручни контрастны относительно стен | Соответствует нормативу | Все |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | - на проступи крайних ступеней второго лестничного марша нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м;- рекомендуем демонтироватьТНУ на обеих маршах и на площадках (*в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются; также ТНУ не предусмотрено проектной документацией)* | Организационные мероприятия |
| 3.5 | Дверь | - обеспечить контраст в сочетании цветов оборудования: дверь – стена – ручка двери *(в случае прозрачного полотна двери и прозрачного полотна перегородки)*;- нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей на двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м, возможна замена маркировки декоративными рисунками или логотипом организации | Организационные мероприятия |
| 3.6 | Пути эвакуации | - довести высоту порогов и препятствия у эвакуационного выхода до нормативного значения не более 0,014 м. Возможна установка перекатного пандуса;- демонтировать ТНУ на путях эвакуации | Текущий ремонтОрганизационные мероприятия |
| Общие требования к зоне | Привести в соответствие нормативным требованиям.  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <\*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к пункту 4.1 Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пути (путей) движения внутри здания(в том числе путей эвакуации) | **ДП-И (Г,У)** – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития. **ДЧ-И (О) )** – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. **ДУ (С,К)** – зона доступна условно для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске (оказание помощи со стороны персонала) |  | D:\Образование\Муравейник\фотофиксация\16.jpgD:\Образование\Муравейник\фото муравейник\IMG_20250312_104107_402.jpg | Организационные мероприятия.Текущий ремонт. |