Приложение 5

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от 3.12.2024

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № наплане | фото | Содержание | Значимо дляинвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5.1** | Туалетная комната (отсутствует) |
| **5.2** | **Душевая/ ванная комната** |
| 5.2.1 | В помещениях душевых следует предусматривать не менее одной кабины,оборудованной для инвалида на кресле-коляске | предусматривается пространстводля подъезда кресла-коляски. | п. 6.3.4 СП 59.13330.2020 | нет |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241203_143106.jpg | Кабины оборудованные для инвалида на кресле-коляске отсутствуют | Не соответствует | К |
| 5.2.2 | Ширина дверного проема  | Не менее 0,9 м Двери должныоткрываться наружу | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241203_143124.jpg | 79см | Не соответствует | К |
| 5.2.3 | Дверной порог | Отсутствие или не более 0,014 м  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 | нет |  | отсутствует | соответствует | К,О |
| 5.2.4 | Дверные ручки  | Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий | п.6.4.3 СП 59.13330.2020 | есть |  | Круглая форма | Не соответствует | К,О |
| 5.2.5 | Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения | - закрытые душевые кабины- нескользкий пол - поддон без порога | п.6.3.5 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  | Не соответствует | К,О,С |
| 5.2.6 | Сиденье складное переносное или закрепленноена стене. Поручни. Душ. | - сиденье на высоте не более 0,48 м от уровня поддона,- не закрепленный, ручной душ,- настенные поручни,- глубина и длина сиденья не менее 0,5 м. | п.6.3.5 СП 59.13330.2020п. 5.2.8.7, п.5.2.8.8 ГОСТ Р 51261-2017 | нет |  | Х | отсутствует | Не соответствует | К,О |
| 5.2.7 | Размеры душевых | - закрытые 1,8 x 1,8 м;- открытые и со сквозным проходом1,2 x 0,9 м | п.6.3.7СП 59.13330.2020 | есть |  |  C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241203_143111.jpg | Открытые 80х66 см | Не соответствует | К,О |
| 5.2.8 | Габариты поддона (трапа) в душевых  | свободная зона не менее 0,9 x 1,5 м. | п.6.3.7 СП 59.13330.2020 | нет |  |  Х |  | Не соответствует | К,О |
| 5.2.9 | Кнопка вызова персонала | оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 | нет |  |  Х |  | Не соответствует | К,О,С |

## Работа по адаптации объектов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | **отсутствует** |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | Привести в соответствие нормативным требованиям. | **Ремонтные работы** |
| ОБЩИЕ требования к зоне | Привести в соответствие нормативным требованиям.  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <\*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к пункту 4.1 Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Санитарно-гигиеническое помещение | ДУ |  |  | Ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

 Комментарий к заключению:

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.